中国科学院新疆分院幼儿园户外活动区

遮阳棚建设项目招标文件

一、项目概况
1. 项目名称：中国科学院新疆分院幼儿园户外活动区遮阳棚建设工程
2. 建设地点：中国科学院新疆分院幼儿园户外活动场地
3. 建设内容：安装电动波浪天幕遮阳棚，施工面积400㎡（30m×13m），整套设备包含电机、卷管、尾座、安装码、导向轮、面料吊钩、驱动钢丝绳、承重钢丝、收卷器、遮阳帆面料、电机保护罩壳、基坑预埋、双排立柱、横梁、耐力板雨棚、电路铺设、项目耗材、遮阳棚安装等（详见报价清单参数）。
4. 项目最高限价：18万元
5. 工期要求：合同签订后15日历天内完成全部供货、安装、调试、验收并交付使用。
6. 质量标准：符合国家相关施工规范，满足幼儿园户外场地安全使用标准，所有钢结构防腐防锈，面料耐候防晒，电动系统运行稳定，成品无尖锐棱角，符合幼儿活动安全要求，质保按照行业标准执行。
二、投标人资格要求
1. 具有有效的营业执照，经营范围含遮阳工程、膜结构、钢结构工程、户外设施安装相关内容。
2. 未在“信用中国”列入严重失信主体名单，未在中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为名单。
3. 具备电动天幕、户外遮阳棚同类项目施工案例，可提供合同复印件佐证。
4. 具备完善售后服务能力，能提供现场维修、故障上门处理服务。
三、采购技术需求
（一）整体规格
电动波浪天幕，总面积400㎡（30米×13米），分为10套并排安装，每套宽3米，套与套间距10-15cm。
（二）主要材料配置标准
1. 电机：大扭矩高速电机，具备过热保护功能，共10套；
2. 卷管：直径86mm，壁厚2mm；
3. 尾座：增强尼龙+封闭轴承85mm轴承尾座；
4. 安装码：钢板冲压成型，表面静电喷涂，板材厚度4mm；
5. 导向轮：V型滑轮，封闭轴承；
6. 驱动钢丝绳：2mm直径304不锈钢钢丝绳；
7. 承重钢丝：直径4mm高强度塑钢钢丝，保障长期运行安全牢固；
8. 遮阳帆面料：高分子聚乙烯外遮阳面料，透水性能良好、耐候抗老化；
9. 立柱：100×100热镀锌方管，喷漆防腐；横梁：100×100热镀锌方管，喷漆防腐；
10. 基础：独立基坑预埋，尺寸1.2m×1.2m×1.5m深；
11. 配套：耐力板雨棚、铝合金收卷器、电机加厚保护罩壳、全套电路铺设、安装耗材、人工安装调试。
（三）安全特别要求
所有金属构件边角打磨钝化处理，避免尖锐棱角；电气线路做好防水、漏电保护；整体结构抗风满足户外使用标准；完工后清理全部施工垃圾，恢复场地整洁。
四、开标相关安排
1. 开标时间：2026年7月27日 10:00
2. 递交地点：中国科学院新疆分院幼儿园园长办公室
3. 逾期送达、密封不符合要求的投标文件不予接收。
五、投标人须提交资料（全部加盖单位公章）
1. 营业执照复印件；法人身份证明或法人授权委托书、法人及代理人身份证复印件；
2. 同类遮阳天幕/户外遮阳棚施工业绩合同复印件；
3. 完整分项报价清单（参照本项目明细，列明材料品牌、规格、单价、总价）；
4. 施工方案、工期计划、售后服务及质保承诺；
5. 材料样本说明（如有）。
六、评标办法
在投标人资质、施工方案、材料规格完全满足采购需求前提下，采用最低价中标法，有效最低报价单位为中标候选人。
备注：投标报价须包含材料费、运输费、人工费、安装费、辅材、电路施工、垃圾清运、税费等一切费用，采购人无需额外支付其他费用。
七、其他要求
1. 中标单位签订合同后，严格按照清单规格材料施工，不得偷换材料规格、降低材质标准；
2. 施工期间做好安全防护，落实安全生产责任，做好幼儿隔离围挡，避免施工影响园内安全；
3. 工程完工后由幼儿园组织验收，验收合格方可结算。
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